
SYMMETRON VERIVANE

Οδηγίες εγκατάστασης:

**********************************************************************************************************************************************

Α) Αν για πρώτη φορά κάνετε εγκατάσταση του προγράμματος VeriVane στον εν λόγω υπολογιστή:

1. Κάνετε εγκατασταση των usb drivers εκτελώντας το αρχείο CDM20814_Setup.exe που βρίσκεται μέσα στο VeriVanePackage_Version_2.2.0.0.

2. Αντιγράφετε τον φάκελο VeriVane_Version_2.0.0 απο το VeriVanePackage_Version_2.2.0.0 στο C: του υπολογιστή σας.

3. Ανοίγετε μια γραμμή εντολών (command prompt) ως διαχειριστής, απο το Start-->Programs-->Accessories (Εναρξη-->Προγράμματα-->Βοηθήματα). Κάνετε δεξί 
click στο "Γραμμή εντολών" (Command Line) και επιλέγετε "Εκτέλεση ως διαχειριστής".

4. Αναλόγως με την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος:

	Ι. 32-BIT WINDOWS 
		- Αντιγράφετε το αρχειο PolarCryptoLight.dll απο το 'VeriVanePackage_Version_2.2.0.0' στο C:\WINDOWS\SYSTEM32\
		- Στην γραμμή εντολων που έχετε ανοίξει πληκτρολογείτε: 
			CD C:\WINDOWS\SYSTEM32\
		και πατάτε ENTER.

		- Πληκτρολογείτε:
 			Regsvr32 polarcryptolight.dll
		και περιμένετε ένα μήνυμα ό,τι εγκαταστάθηκε επιτυχώς.

	ΙΙ. 64-ΒΙΤ WINDOWS
		- Αντιγράφετε το αρχειο PolarCryptoLight.dll απο το 'VeriVanePackage_Version_2.2.0.0' στο C:\WINDOWS\SYSWOW64\
		- Στην γραμμή εντολων που έχετε ανοίξει πληκτρολογείτε: 
			CD C:\WINDOWS\SYSWOW64\
		και πατάτε ENTER.

		- Πληκτρολογείτε:
 			Regsvr32 polarcryptolight.dll
		και περιμένετε ένα μήνυμα ό,τι εγκαταστάθηκε επιτυχώς.

5. Από το φάκελο VeriVaneExe του VeriVanePackage_Version_2.2.0.0 κάνετε εγκατάσταση του προγράμματος (setup.exe).

6. Το πρόγραμμα μετά το πέρας της εγκατάστασης βρίσκετε στο Start-->Programs-->Symmetron-->VeriVane. (Έναρξη-->Προγράμματα-->Symmetron-->VeriVane).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σημείωση 1: Όταν θα έχετε συνδέσει το καλώδιο USB του οργάνου (VeriVane) σε μία θύρα του υπολογιστή σας 
	πηγαίνετε στο Έναρξη-->Ρυθμίσεις-->Πίνακας Ελέγχου-->Σύστημα, από την καρτέλα Υλικό επιλέγετε Διαχείρηση Συσκευών και κατόπιν επιλέγετε
	Θύρες (COM&LPT). Από την λίστα που εμφανίζεται επιλέγετε την USB Serial Port(COMχ), όπου χ είναι κάποιο νούμερο. Στο παράθυρο που 
	θα εμφανιστεί επιλέγετε την καρτέλα Port Settings και πηγαίνετε και επιλέξετε (ακόμη και αν τις βλέπετε και εμφανίζονται) κάνοντας κλικ 
	τις εξής Ρυθμίσεις:

		Bits per second:9600
		Data bits:8
		Parity:None
		Stop bits:1
		Flow control:None

	και πατήστε ΟΚ.

***************************************************************************************************************************************************

Β) Αν ήδη είχατε εγκαταστημένη καποια προηγουμενη Version του προγράμματος VeriVane στον εν λόγω υπολογιστή(την Version 1.0.0):

1. Κάνετε απεγκατάσταση του προγραμματος VeriVane από το  Έναρξη-->Ρυθμίσεις-->Πίνακας Ελέγχου-->Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων. Επιλέγετε το πρόγραμμα 
	VeriVane και πατάτε Κατάργηση (Remove).
2. Αντιγράφετε τον φάκελο VeriVane_Version_2.0.0 απο το VeriVanePackage_Version_2.2.0.0 στο C του υπολογιστή σας.
3. Από το φάκελο VeriVaneExe του VeriVanePackage_Version_2.2.0.0 κάνετε εγκατάσταση του προγράμματος (setup.exe).
4. Το πρόγραμμα μετά το πέρας της εγκατάστασης βρίσκετε στο Start-->Programs-->Symmetron-->VeriVane. (Έναρξη-->Προγράμματα-->Symmetron-->VeriVane).

***************************************************************************************************************************************************

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ: 2106034002
Fax: 2106034003
email: support@symmetron.gr
www.symmetron.gr




